Vermeidungen im PKW-Modus.

Routenpräferenz: kürzere Zeit

Neuberechnung: automatisch

Vermeidungen: Fahrgemeinschaftsspuren, unbefestigte Straßen, einmal mit Kehrtwenden und einmal ohne Kehrtwenden, einmal mit Autobahnen und einmal ohne Autobahnen. 


mit Autobahn und ohne Kehrtwendungen, also keine Vermeidung der Autobahn und keine Vermeidung der Kehrtwendungen, Haken bei Autobahnen raus, Haken bei Kehrtwenden raus




ohne Autobahn und ohne Kehrtwendungen, also Vermeidung der Autobahn und keine Vermeidung der Kehrtwendungen, Haken bei Autobahnen gesetzt, Haken bei Kehrtwenden raus



mit Autobahn und mit Kehrtwendungen, also keine Vermeidung der Autobahn aber Vermeidung der Kehrtwendungen, Haken bei Autobahnen raus, Haken bei Kehrtwenden gesetzt



ohne Autobahn und mit Kehrtwendungen, also Vermeidung der Autobahn und Vermeidung der Kehrtwendungen, Haken bei Autobahnen gesetzt, Haken bei Kehrtwenden gesetzt



wie bei Bild 3 mit Autobahn und mit Kehrtwendungen, also keine Vermeidung der Autobahn aber Vermeidung der Kehrtwendungen, Haken bei Autobahnen raus, Haken bei Kehrtwenden gesetzt und ein Zwischenziel eingegeben, dann klappt es. Ich möchte aber ohne Zwischenziel von A nach B Routen können. Da muss ein Fehler in der Firmware sein....